
# Little Robot Friends (hardware rev 2)
# ---------------------------------------
# bootloader vid: 0x16d0
# bootloader pid: 0x0caa
# firmware vid: 0x16d0
# firmware pid: 0x0cac
# ---------------------------------------

lrf2dev.name=Little Robot Friends v2.3.2
lrf2dev.vid.0=0x16d0
lrf2dev.pid.0=0x0cac
lrf2dev.vid.1=0x16d0
lrf2dev.pid.1=0x0caa

lrf2dev.upload.tool=bossac
lrf2dev.upload.protocol=sam-ba
lrf2dev.upload.maximum_size=262144
lrf2dev.upload.use_1200bps_touch=true
lrf2dev.upload.wait_for_upload_port=true
lrf2dev.upload.native_usb=true
lrf2dev.upload.params.verbose=true
lrf2dev.build.mcu=cortex-m0plus
lrf2dev.build.f_cpu=48000000L
lrf2dev.build.usb_product="Little Robot Friends"
lrf2dev.build.usb_manufacturer="Little Robot Friends"
lrf2dev.build.board=LRF_NEW
lrf2dev.build.core=lrf
lrf2dev.build.extra_flags=-D__SAMD21G18A__ -Wno-packed-bitfield-compat "-L{build.variant.path}" {build.usb_flags}
lrf2dev.build.ldscript=linker_scripts/gcc/flash_with_bootloader.ld
lrf2dev.build.openocdscript=openocd_scripts/arduino_zero.cfg
lrf2dev.build.variant=lrf
lrf2dev.build.variant_system_lib=
lrf2dev.build.vid=0x16d0
lrf2dev.build.pid=0x0cac
